**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППРАТА (БПЛА)**

 **250-112**